Автоклав – это аппарат для А) ускорения химических реакций

Акустические материалы служат для изоляции и поглощения А) звука

Ангоб – это материал, который используют для придания керамическому изделию: В) матовой поверхности

Арболит- это В) бетон

Армирование бетонных изделий производят с цельюЕ) получения материала с повышенной прочностью на растяжение и на сжатие

Асбест – этоА) тонковолокнистый минерал, образующийся в земной коре

 Асбест используется при изготовлении А) кровельных материалов, ограждающих конструкций, теплоизоляционных мастик

 Бетон- это D) искусственный материал

 Бутовый камень – это А) куски или плиты из камня неправильной формы

 В зависимости от степени спекания строительные керамические материалы делятся на плотные и пористые
В основном в строительстве применяются породы древесины Е) хвойные

В правильно подобранной смеси расход заполнители занимаютА) 80-85%

В состав портландцементного клинкера входят минералыА) C3S, С2S, C3А, C4АF
Виды искусственных пористых заполнителей  А) вермикулит, перлит, керамзит

 Влажность сырьевой смеси при пластическом формовании  кирпича составляет: С) 18…22% Водопоглощение по массе составило 2%. Это может быть: D) плитка для пола

Водопоглощение стеновых керамических изделий должно быть Е) не менее 8 %

 Выветривание горных пород – это А) комплексное разрушающее воздействие всех природных факторов

 Газо- паропроницаемость - свойство материала Е) пропускать через свою толщу под давлением водяной пар или газы

Газобетон изготавливают по Е) литьевой технологии

 Гигроскопичность – это способность материала С) поглощать водяной пар из воздуха
Глазурь наносится на керамику с целью А) увеличения водонепроницаемости, декоративности

Глиноземистый цемент эффективен при D) аварийных, срочных, зимних работах

  Глины - это тонкоземлистые минеральные массы, способные образовать с водойА) пластичное тесто, превращающееся после сушки и обжига в водостойкое и прочное камневидное тело
 Горные породы классифицируются на С) магматические, осадочные, метаморфические

Для  подземных сооружений эффективны цементы А) сульфатостойкий, пуццолановый

Для защиты от гниения древесину подвергают D) пропитке антисептиками

Для обжига кирпича и камней керамических применяют печи В) туннельные, кольцевые
До какой температуры обжигают горные породы для получения извести D) 1200ºС
Дроблением горных пород получают: С) щебень

Единицы измерения теплопроводности А) Вт/(м·ºС)

Железобетон – это А) материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры

Жесткие смеси уплотняются С) вибрированием

Жесткость бетонной смеси измеряется А) временем в сек

Заполнителями для легкого бетона служат Е) пемзы, туфа, диатомита 

 Защита от коррозии природных каменных материалов возможна А) флюатированием, конструктивной защитой, гидрофобизацией

Из глин получают кирпич А) керамический

Изменение линейных размеров, которое претерпевает свежесформованный образец под влиянием процессов, сопровождающих сушку, называется воздушной усадкой
К вяжущим воздушного твердения относятсяА) строительный гипс

К гидравлическим вяжущим относятсяС) гидравлическая известь, портландцемент

К какой группе горных пород относится глина: Е)хемогенным
 К какой группе материалов можно отнести керамзит А) заполнитель

К какой группе относятся лакокрасочные материалы: А) ко второй
Какая горная порода относится к магматическим:С) габбро

Какая горная порода относится к метаморфическим:В) мрамор

Какая из ниже перечисленных характеристик отображает деформативные свойства: D) модуль упругости 

Какие керамические изделия относятся к плотным: плиты для внутренней облицовки
Какие красочные составы готовят на олифе из растительных масел А) масляные

Какие материалы являются компонентами ячеистого бетона В) цемент, кварцевый песок, вода, газообразователи

Какие методы используют при производстве кирпича: С) полусухого прессования и пластического формования 

 Каковы размеры зерен щебня: В) 5…70мм

Какое вещество является ускорителем твердения В) хлористый кальций

Какое из ниже перечисленных свойств не является свойством пигмента лакокрасочного материала: Е) тонкость помола

Какое из ниже перечисленных свойств относится к физическим свойствам битума А) растяжимость

Какое свойство битума относится к физическим  Е) растяжимость

Какое свойство материалов относится к группе физических свойств: С) плотность 

Какое свойство относится к группе физических свойств: D) пористость

Какое свойство учитывается при определении качества извести D) количество непогасившихся зерен
Какое свойство цемента оказывает влияние на сроки схватывания D) тонкость помола
Какой антисептик является водорастворимым С) денитрофинолят натрия

Какой из ниже перечисленных материалов относится к группе материалов универсального типа:      А) раствор

Какой из способов не приемлем при получении природных каменных материалов:С) термическая обработка

Какой кровельный материал изготавливают на основе дегтя А) толь

Какой кровельный материал изготовлен на основе дегтя В) толь

Какой материал изготовлен на основе битума В) гидроизол

Какой материал используют для приготовления толя D) деготь

Какой материал можно отнести к конструкционному:С) металл

Какой материал применяют при изготовлении рубероида В) нефтяные битумы

Какой материал является отощающей добавкой:  В) гранулированный шлак

Какой метод определения прочности бетона является неразрушающим С) радиографический
Какой раствор относится к специальным D) тампонажный

Какую горную породу не рекомендуют  использовать для внешней облицовки: известняк
 Какую группу материалов можно использовать при производстве керамических изделий:                      А) глина, опилки, песок

Какую добавку вводят при помоле клинкера для получении цемента D) гипс
Керамические изделия для внешней облицовки: В) ковровая керамика
Классификация бетонов по виду вяжущего В) цементный, силикатный, гипсовый, специальный

Компоненты, входящие в состав тяжелого бетонаЕ) ангидритовые цемент, щебень, кварцевый песок, вода 

Коррозия цементного камня- это  Е) разрушение 

Крупный заполнитель для бетонов характеризуется размерами D) 5…70 мм

Лак – это D) раствор смолы в летучем растворителе

Линкруст –это материал А) для отделки стен

Литые каменные изделия получают из С) расплавов горных пород или шлаков

Марка бетона определяется D) по пределу прочности на изгиб и сжатие

 Марка кирпича М 100. Это означает: С) прочность при сжатии

Марка кирпича определяется по С) пределу прочности на изгиб и сжатие

 Марка цемента определяется по С) пределу прочности на сжатие и изгиб

Марки кирпича керамического обыкновенного А) М75…300

Марки по морозостойкости кирпича D) F 15…F50

Марки портландцемента по прочности С) 400; 500; 550; 600
Марки строительного раствора С) 4…300

Масса единицы объема в абсолютно плотном состоянии называется: В) истинной плотностью

Масса единицы объема материала в естественном состоянии называется:  А) средней плотностью

Материал, получаемый  при разложении твердых видов топлива в условиях высоких температур без доступа воздуха, называется А) деготь
Мелким заполнителем называется песок с размерами зерен от А) 0,14 до 5,0 мм

Методы естественной обработки глины вымораживание
Механические свойства характеризуют способность строительных материалов В) сопротивляться разрушающему или деформирующему воздействию внешних сил

Минеральную вату получают из А) силикатных расплавов

Минеральную вату получают из С) мергелей

Монолитными называют железобетонные конструкцииА) изготавливаемые непосредственно на строительной площадке

Морозостойкость определяется способностью материала А) в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы

На каком приборе определяется нормальная густота (водопотребность) портландцемента             А) прибор Вика 

На каком приборе определяются сроки схватывания цементаА) прибор Вика 

На сколько групп можно классифицировать горные породы:В) три

Недостатки изделий из пластмасс А) старение, токсичность

Недостатки теплоизоляционных материалов из пенопластов А) токсичность, невысокая долговечность

Недостаток лаков и эмалей В) токсичность, пожароопасность

Неорганическое вяжущее вещество – это порошкообразные материалы, которые А) при смешивании с водой образуют пластично-вязкое тесто, способное со временем затвердевать

Огнестойкость материала – способность D) выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара
Основная область применения воздушной известиD) изготовление силикатных изделий

Основной недостаток стекла А) высокая хрупкость

Отличительные свойства древесины С) низкая теплопроводность, высокая прочность на растяжение

Отметьте защитный материал: D) мастика

Отметьте конструкцию из дерева D) клееная балка
Отметьте наполнитель лакокрасочного материала Е) мел

Отметьте неорганический теплоизоляционный материал С) пеностекло

Отметьте органический теплоизоляционный материал D) сотопласт

Отметьте по сфере применения специальный строительный материал: Е) рубероид
Отметьте свойство пигмента, входящего в состав лакокрасочного состава D) маслоемкость

Отметьте физико- механическое свойство битума А) гидрофобность

Отощающие материалы в состав керамических масс вводят с целью уменьшения усадки при сушке и обжиге
Отощающим сырьем для керамических материалов является E) шамот, кварцевый песок, шлаки, бой изделий

ПАВ в портландцемент вводят для D) повышения пластичности вяжущего теста, гидрофобизации

Переработкой гудрона получают: А) битумы
Пластичные материалы -это вещества будучи В) замешанные с водой, приобретают способность принимать под действием внешних сил ту или иную форму и сохранять ее после сушки и обжига
Пластичным сырьем для керамических материалов является каолины и глины
По пластичности глины классифицируются на E) высокопластичные, среднепластичные, малопластичные

Подвижность бетонной смеси измеряется А) в см
Подвижность бетонной смеси определяется на приборе С) конус-форма

Подвижность растворной смеси определяют на приборе D) конус СтройЦНИЛа

Породы, образованные в результате осаждения или разрушения, называются: В) осадочными
 Породы, получившиеся из магмы, поднявшейся из глубины и затвердевшей, называются:             В) излившиеся

Порошкообразные материалы, образующие при смешивании с водой пластичное тесто, которое при твердении переходить в камневидное состояние, называют С) минеральным вяжущим
Портландцемент получаютЕ) измельчением в порошок клинкера с добавкой молотого гипсового камня

При введении плавней в шихту: понижается температура спекания, огнеупорность
При какой температуре производится обжиг кирпича: D) 1000ºС

При пластическом способе формования при производстве керамических изделий применяют гидравлические прессы
Природными каменными материалами называются: А) плиты облицовочные 

Проблема производства и применения асбестоцементных изделийА) спорная экологическая безопасность применения асбеста

Производство портландцемента состоит из следующих основных процессовD) добычи сырья, подготовки сырьевой смеси, обжига, помола клинкера в тонкий порошок

Промышленность выпускает строительную керамику в виде А)кирпича, стеновых камней
Прочность – свойство материала: Е) сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок

Прочность бетона при сжатии определяется испытанием образцов в виде В) куба

Прочность древесины при увеличении влажности до 30% А) уменьшается

Равновесная влажность воздушно- сухой древесины равна С) 15%
Равновесная влажность комнатно- сухой древесины равна В) 12%

Размеры полнотелого керамического кирпича D) 250х120х65

Раствор – это В) искусственный материал

Растворы по назначению различают А) кладочные, отделочные, специальные

Релин – это материал С) материал для пола

Сборный железобетон – это С) номенклатура заводских изделий, позволяющих возводить на стройплощадках законченный объект
Свойства асбестоцемента А) высокая прочность при небольшой плотности и толщине слоя, водонепроницаемость, хрупкость

 Свойство материала выдерживать действие высоких температур (> 1580ºС) не деформируясь и не размягчаясь называется: С) огнеупорностью 

Свойство твердого тела оставаться в деформированном состоянии после снятия нагрузок называется: А) пластичностью

Силикатный кирпич формуют методомА) полусухого прессования при Р = 30 МПа

Ситаллы характеризуются: А) стеклокристаллическим строением, высокой прочностью, химической стойкостью, твердостью

Сколько видов керамических панелей выпускают: В) двух 

Сколько видов ячеистого бетона есть В) два

Состав силикатного кирпича С) кварцевый песок + воздушная известь + вода

Спекшаяся смесь известняка и глины с добавками для получения портландцементов называется           С) клинкер

Способность материала поглощать водяной пар из воздуха называется: D) гигроскопичностью

Способность материала сопротивляться  действию огня во  время пожара называется:                   В) огнестойкостью

Способность материала сопротивляться прониканию в него другого, более твердого тела называется: А) твердостью

Способность материала сопротивляться разрушению под внешних сил или других факторов называется: D) прочностью

Способы повышения огнестойкости изделий из древесины А) пропитка антипиренами

Способы формования железобетонных изделийС) агрегатно-поточный, стендовый, конвейерный

Средняя плотность бетона равна 1400кг\м3 Это С) легкий 

Сроки твердения портландцемента при определении марочной прочности С) 28 суток

Стекло – это В) аморфный материал из переохлажденных неметаллических расплавов

Стекловидное покрытие, закрепленное обжигом, придающее изделию стойкость к внешним воздействиям, водонепроницаемость и высокие декоративные качества называется глазурью
Строительный гипс является вяжущимD) быстросхватывающимся и быстротвердеющим

Строительным раствором - это каменный материал, полученный в результате затвердевания          А) правильно подобранной смеси вяжущего вещества, воды, мелкого заполнителя и добавок

Сырьем для изготовления керамических изделий служит А) глина

Сырьем для получения каустического доломита являютсяА) MgCO3
Твердение газосиликата происходит А) в автоклаве

Твердение цементного камня обеспечивается А) наличием в нем воды
Твердость минералов определяется: В) по шкале Мооса

Температура огнеупорности легкоплавких глин D) ниже1350°С

Температура огнеупорности тугоплавких глин С) 1350-1580°С
Технологические добавки для керамических материалов дегидратированная глина, опилки, молотый уголь, зола, шлам
Тяжелые бетоны имеют среднюю плотность А) 2000–2500 кг/м3
Удобоукладываемость бетонной смеси определяется С) стандартным конусом

Удобоукладываемость растворной смеси характеризуютА) подвижность и водоудерживающая способность

Ускорение твердения бетонов обеспечивается А) введением химических добавок, тепловлажностной обработкой

Усушка древесины имеет максимальное значение в  В) тангенциальном направлении

Фанера – это А) многослойный листовой материал из шпона на фенол-формальдегидных, карбамидных, белковых клеях

Физические свойства характеризуют способность строительных материалов С) характеризовать его строение или отношение к физическим процессам окружающей среды 

Химические свойства характеризуют способность строительных материалов А) к химическим превращениям под воздействием веществ, находящимися в соприкосновении 

Цемент- это В) гидравлическое вяжущее

Цементный клинкер- это В) материал в виде гранул

Чем отличается щебень от гравия В) размером зерен

Чему равен предел гигроскопичности: Е) 30%

Что используют для наружной облицовки зданий: D) лицевой кирпич

Что означает термин «поверхность в виде скалы»:С) фактуру

Что означат для бетона марка М200 D) прочность при сжатии
Что показывает выражение Г-25 А) марку

Что служит для производства строительного гипса В) CaSO4 x2H2O
Что служит сырьем для производства портландцемента С) осадочные горные породы 
Что является органическим антисептиком С) креозот

Что является породообразующим минералом: С) кварц

Эмульсионные краски – это С) пигментированная дисперсия полимера в воде

